Děkujeme, že jste si koupili sériovou mechanickou bodovou tiskárnu EPSON. 
Tento soubor README obsahuje nejnovější informace o výrobku EPSON.
                                                          12/12/2002
---------------------------------------------------------------------

Používání písem zařízení s produkty Microsoft Office 97
===========================================

Je možné, že se vyskytnou problémy při tisku pomocí písem zařízení z aplikací Microsoft Office 97.
V takovém případě změňte následující nastavení:

*Změňte režim kompatibility z Office 97 na Office 95.


Poznámky k programu EPSON Status Monitor
==============================

1. Obecná řešení zjištěných problémů

1-1. Nelze-li sledovat tiskárnu sdílenou v systému Windows, zkontrolujte:

	*   Ujistěte se, že ovladač tiskárny je nainstalován na počítači, 
	ke kterému je připojena sdílená tiskárna systému Windows, která má být 
	sdílena, a zda je vybrána možnost "Povolit monitorování sdílených
	tiskáren" v okně "Předvolby monitorování" v ovladači tiskárny.


	*(pouze Windows Me/98/95) Na serveru poklepejte na ikonu Síť v Ovládacích
	panelech. Poté na serveru A klientských počítačích zkontrolujte, zda je
	instalován protokol kompatibilní s IPX/SPX nebo protokol TCP/IP.

1-2. Omezení sledování tiskárny v prostředí Windows 95

Musí být nainstalován Windows Socket 2. Windows Socket 2 lze získat u společnosti Microsoft.

1-3. Pokud nelze tiskárny monitorovat po návratu z klidového režimu v prostředí Windows 95, zkuste následující postup: 

Ukončete ovladač tiskárny a aplikaci EPSON Status Monitor 3 a poté Status Monitor restartujte. Informace o spuštění aplikace Status Monitor najdete v referenční příručce.


2. Řešení pro prostředí Windows XP/2000/NT

2-1. Při odinstalování programu EPSON Status Monitor z víceuživatelského prostředí Windows XP/2000/NT odeberte nejprve ikonu zástupce všech klientů. Ikonu lze odebrat tak, že odstraníte zaškrtávací pole zkratky ikony v dialogu Předvolby sledování.

2-2. Obslužný program EPSON Status Monitor 3 není dostupný při tisku 
ze vzdáleného počítače.


3. Řešení pro síťové tiskárny

3-1. Chcete-li sledovat tiskárnu NetWare, připojte ke každé frontě pouze jeden server. Pokyny jsou uvedeny v Příručce pro správce tiskárny.

3-2. Tiskárnu fronty NetWare nelze sledovat za směrovačem IPX,
protože nastavení pro skoky IPX je 0.

3-3. Při monitorování tiskáren NetWare musí být použit klient NetWare odpovídající operačnímu systému. Funkčnost je ověřena pro následující verze.

	*V systémech Windows Me/98/95: Novell Client 3.31 pro Windows 95/98
	*V systémech Windows 2000/NT 4.0: Novell Client 4.81 pro Windows NT/2000

3-4. Omezení sledování tiskáren v prostředí NetwWare

Tento produkt podporuje tiskárny NetWare konfigurované tiskovým systémem založeným na frontě, jako je například systém Bindery nebo server NDS. Nelze sledovat tiskárny NDPS (Novell Distributed Printing Services).


4. Řešení pro použití programu EPSON Status Monitor 3 pro mechanické tiskárny.

4-1. Poznámky k chybovým a výstražným oznámením při tisku

    *Pokud se připojujete k tiskárně NetWare a sledujete ji během tisku,
     ujistěte se, že je spuštěný program EPSON Status Monitor 3.

    *Pokud se připojujete k tiskárně LPR a sledujete ji během tisku, 
     ujistěte se, že je spuštěný program EPSON Status Monitor 3.

    *Když se připojujete ke sdílené tiskárně Windows 2000/NT ze systému 
     Windows Me/98/95, chybová a výstražná oznámení se během tisku neobjevují.
     Přesvědčte se, že je spuštěný program EPSON Status Monitor 3, a ke zjištění
     podrobností o chybách použijte okno Stav tiskárny.

    *Při práci s tiskárnou sdílenou v prostředí Windows XP se během tisku 
     chyby a varování nezobrazují. Přesvědčte se, že je spuštěný program EPSON 
     Status Monitor 3 a ke zjištění podrobností o chybách použijte okno Stav 
     tiskárny.
     Tento problém lze odstranit instalací opravy Windows XP Service Pack 1.

    *Když se připojujete ke sdílené tiskárně za směrovačem, chybové a 
     výstražné oznámení pro sdílené tiskárny během tisku není v některých 
     případech k dispozici kvůli nastavení směrovače.


---------------------------------------------------------------------
Obecná poznámka: Názvy produktů použité v tomto dokumentu slouží pouze pro účely identifikace a může se jednat o ochranné známky příslušných vlastníků. 
Společnost EPSON se vzdává všech práv na tyto značky.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

KONEC
