Bir EPSON seri vuruşlu nokta matris yazıcısı satın aldığınız için teşekkürler. 
Bu BENİOKU dosyasında EPSON ürününüz hakkındaki en son bilgiler bulunmaktadır.
                                                          12/12/2002
---------------------------------------------------------------------

Microsoft Office 97 ile aygıt yazı tiplerini kullanma
===========================================

Microsoft Office 97 ile aygıt yazı tiplerini kullanarak yazdırmada sorunlar yaşayabilirsiniz.
Bu durumda aşağıdaki ayarı değiştirin:

*Uyumluluk modunu Office 97'den Office 95'e değiştirin.


EPSON Status Monitor notları
==============================

1. Genel sorun giderme çözümleri

1-1. Paylaşılan bir Windows yazıcısı izlenemiyorsa aşağıdakileri denetleyin:

*Yazıcı sürücüsünün paylaşılan Windows yazıcısını barındıran bilgisayarda yüklü olduğundan ve yazıcı sürücüsünde yazının paylaşılmaya ayarlı olduğundan emin olun. Ayrıca İzleme Tercihleri iletişim kutusunda "Paylaşılan yazıcıların izlenmesine izin ver" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

*(Windows Me/98/95) Sunucuda Deentim Masası'ndaki Ağ simgesini tıklatın ve "Microsoft Ağları için dosya ve yazıcı paylaşma" bileşeninin yüklü olduğundan emin olun. Sonra sunucuda VE istemcilerde "IPX/SPX uyumlu Protokol" veya "TCP/IP Protokolü" yüklü olduğundan emin olun.

1-2. Bir Windows 95 ortamına ağ yazıcılarını izlemede sınırlamalar

Windows Socket 2 yüklü olmalıdır. Windows Socket 2, Microsoft Corporation'dan edinilebilir.

1-3. Ağ yazıcıları, bir Windows 95 ortamında uyku modundan çıkıldığında izlenemezse şunları yapın:

Yazıcı sürücüsünü ve EPSON Status Monitor 3'ü kapatın, sonra Status Monitor'u yeniden başlatın. Status Monitor'a erişme hakkında bilgi için Başvuru Kılavuzu'nuza bakın.


2. Windows XP/2000/NT ortamı için çözümler

2-1. EPSON Status Monitor 3'ü çok kullanıcılı bir Windows XP/2000/NT ortamından kaldırırken kaldırmadan önce tüm istemcilerden kısayol simgesini kaldırın. Simgeyi İzleme Tercihleri iletişim kutusundaki Kısayol Simgesikutusunu temizleyerek kaldırabilirsiniz.

2-2. EPSON Status Monitor 3 yardımcı programı, bir Uzak Masaüstü bağlantısından yazdırılırken bulunmaz.


3. Ağ yazıcıları için çözümler

3-1. Bir NetWare yazıcısını izlemek için her sıraya yalnızca bir baskısunucusu bağlayın. Yönergeler için yazıcının Yönetim Kılavuzu'na bakın.

3-2. NetWare sırasındaki bir yazıcıyı IPX yönelticisinin ötesindeizleyemezsiniz çünkü IPX sıçrama noktası değeri 0'dır.

3-3. NetWare yazıcılarını izlerken işletim sisteminize karşılık gelenbir Novell Client kullanmalısınız. İşlem, aşağıdaki sürümlerdeyapılabilmektedir.

*Windows Me/98/95 için: Novell Client 3.31 for Windows 95/98*Windows 2000/NT 4.0 için: Novell Client 4.81 for Windows NT/2000

3-4. NetWare yazıcılarını izlemede sınırlama

Bu ürün, Bindery veya NDS gibi sıra tabanlı bir yazdırma sistemi tarafından yapılandırılmışNetWare yazıcılarını destekler.  NDPS (Novell DistributedPrint Services) yazıcılarını izleyemezsiniz.


4. EPSON Status Monitor 3'ü vuruşlu yazıcılar için kullanma çözümleri.

4-1. Yazdırma sırasında hata ve uyarı bildirimi ile ilgilil notlar

    *Yazdırma sırasında bir NetWare yazıcısına bağlanıyor ve izliyorsanız     EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    *Yazdırma sırasında bir LPR yazıcısına bağlanıyor ve izliyorsanız     EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    *Paylaşılan bir Windows 2000/NT yazıcısına Windows Me/98/95'den bağlanırken hata ve uyarı     bildirimleri yazdırma sırasında belirmez. EPSON Status Monitor 3'ün     çalıştığından emin olun ve hatalar hakkında bilgi edinmek için Yazıcı Durum Penceresi'ni kullanın.

    *Paylaşılan bir Windows XP yazıcısına bağlanırken hata ve uyarı bildirimleri yazdırma sırasında belirmez. EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun ve hatalar hakkında bilgi edinmek için Yazıcı Durum Penceresi'ni kullanın.
     Windows XP Service Pack 1'in yüklenmesi bu sorunu çözer.	
   
    *Bir yönelticinin ötesindeki bir paylaşılan yazıcıya bağlanırken, paylaşılan yazıcılar için hata ve uyarı bildirimleri, bazı durumlarda yönelticinin ayarları yüzünden bulunmamaktadır.


---------------------------------------------------------------------
Genel uyarı: Burada geçen ürün adları yalnızca belirtme amacıylakullanılmış olup kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir. EPSON bu markalar ile ilgili hiçbir hak iddia etmez.

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

END
